
	
	                                                               


	
Texte de soumission 
Détecteur de mouvement theMura S180-100 B UP
N° de réf. : 2060750

Caractéristiques : 
· Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural dans boîtier encastré
· Sans cache, convient à de nombreux programmes d'interrupteur habituels (avec accessoires), pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
· Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage 
· Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m
· Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison
· Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
· Bouton-poussoir intégré (désactivable)
· Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable
· Fonction d'éclairage d'escalier
· Fonction longue durée
· Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
· Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier
· Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine 
· Mode test pour vérifier la zone de détection
· Extension de la zone de détection par montage maître/esclave

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 			     230 V CA
Fréquence : 				     50 - 60 Hz
Propre consommation : 		     Env. 0,4 W
Zone de détection radiale : 		     12 x 10 m
Zone de détection tangentielle : 		     14 x 17 m
Hauteur de montage Mh : 		     0,8 – 1,2 m
Canal A éclairage : 	Relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2300 W ou      1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Puissance de commutation LED < 2 W :  Type 40 W
Puissance de commutation LED > 2 W :  Type 450 W
Valeur de commutation de la luminosité :    5 – 1000 lux
Temporisation à l'extinction de l'éclairage : 10 s – 30 min, impulsion
Indice de protection : 			     IP 20
Température de service : 		     -15 °C à +45 °C
Dimensions : 				     85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm
Montage : 				     Montage mural dans divers programmes d'interrupteur, taille 1






Accessoires en option :

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :
N° de réf. blanc : 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)


Cache theMura FED WH
Blanc, style adapté à Feller EDIZIOdue
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070786


Cache theMura LM WH
Blanc, style adapté à Legrand Mosaic
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070787


Cache theMura BJBSI WH
Blanc, style adapté à BJE balance SI
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070788


Cache theMura JAS WH
Blanc, style adapté à Jung AS 500
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070789


Cache theMura MMP WH
Blanc, style adapté à Merten M-Plan
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070790


Cache theMura GS WH
Blanc, style adapté à Gira Standard 55
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070791


Cache theMura BS WH
Blanc, style adapté à Berker S.1
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070792


Cache theMura Theben WH
Blanc, dans le style de Theben
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070798
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