
	
	                                                               


	
Texte de soumission 
Détecteur de mouvement theMura S180-100 2W B UP
N° de réf. blanc : 		2060770

Caractéristiques : 
· Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural dans boîtier encastré
· Cache dans le style de Theben
· Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage en combinaison avec une minuterie d'escalier de Theben (commutation à 4 conducteurs uniquement) 
· Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m
· Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison
· Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
· Bouton-poussoir intégré (désactivable)
· Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
· Fonction impulsions pour minuterie d'escalier, la temporisation à l’extinction se règle via la minuterie d'escalier
· Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine 
· Mode test pour vérifier la zone de détection
· Extension de la zone de détection par un montage en parallèle

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 				230 V CA
Fréquence : 					50 - 60 Hz
Propre consommation : 			Env. 0,4 W
Zone de détection radiale : 			12 x 10 m
Zone de détection tangentielle : 			14 x 17 m
Hauteur de montage Mh : 			0,8 – 1,2 m
Valeur de commutation de la luminosité : 	5 – 1000 lux
Temporisation à l'extinction de l'éclairage : 	Impulsion, la temporisation à l'extinction se règle via la minuterie d'escalier
Indice de protection : 				IP 20
Température de service : 			-15 °C à +45 °C
Dimensions : 					85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm
Montage : 					Pose murale dans boîtier encastré taille 1










Accessoires en option :


Cache theMura FED WH
Blanc, style adapté à Feller EDIZIOdue
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070786


Cache theMura LM WH
Blanc, style adapté à Legrand Mosaic
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070787


Cache theMura BJBSI WH
Blanc, style adapté à BJE balance SI
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070788


Cache theMura JAS WH
Blanc, style adapté à Jung AS 500
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070789


Cache theMura MMP WH
Blanc, style adapté à Merten M-Plan
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070790


Cache theMura GS WH
Blanc, style adapté à Gira Standard 55
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070791


Cache theMura BS WH
Blanc, style adapté à Berker S.1
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070792


Cache theMura Theben WH
Blanc, dans le style de Theben
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070798




ELPA 1
Minuterie d'escalier, électronique
N° de réf. :			0010002


ELPA 3
Minuterie d'escalier, électronique
N° de réf. :			0030002


ELPA 6
Minuterie d'escalier, électronique
N° de réf. :			0060002


ELPA 6 plus
Minuterie d'escalier, électronique
N° de réf. :			0060003


ELPA 8
Minuterie d'escalier, électromécanique
N° de réf. :			0080002


ELPA 041
Minuterie d'escalier encastrable, électronique
N° de réf. :			0410002


ELPA 047
Minuterie d'escalier encastrable, électronique
N° de réf. :			0470002
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