
	
	                                                               


	
Texte de soumission 
Détecteur de mouvement theMura S180-101 B UP
N° de réf. : 2060755

Caractéristiques : 
· Détecteur de présence passif infrarouge pour montage mural dans un boîtier encastré
· Sans cache, convient à de nombreux programmes d'interrupteur habituels (avec accessoires), pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
· Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d’éclairage et CVC
· Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m
· Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison
· Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
· Bouton-poussoir intégré (désactivable)
· Possibilité de raccordement pour bouton-poussoir externe
· Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable
· Fonction d'éclairage d'escalier
· Fonction longue durée
· Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
· Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence brève (présence de courte durée)
· Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier
· Sensibilité de détection réglable
· Éclairage d'orientation intégré
· Fonction sonore
· Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
· Paramétrable à distance avec la télécommande
· Mode test pour vérifier la zone de détection
· Extension de la zone de détection par montage maître/esclave

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 				    230 V CA
Fréquence : 					    50 - 60 Hz
Propre consommation : 			    Env. 0,4 W
Zone de détection radiale : 			    12 x 10 m
Zone de détection tangentielle : 			    14 x 17 m
Hauteur de montage Mh : 			    0,8 – 1,2 m
Canal A éclairage : 	 Relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2300 W ou 1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Puissance de commutation LED < 2 W :	    Type 40 W
Puissance de commutation LED > 2 W :	    Type 450 W
Valeur de commutation de la luminosité : 	    5 – 3000 lux
Temporisation à l'extinction de l'éclairage : 	    10 s – 60 min, impulsion
Canal H Présence :				    Relais, 1 contact à fermeture hors tension, 50 W/50 VA
Temporisation à l'enclenchement de la présence :  0 s - 10 min
Temporisation à l'extinction de la présence : 	    10 s – 120 min
Indice de protection : 				    IP 20
Température de service : 			    -15 °C à +45 °C
Dimensions : 					    85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm
Montage : 					    Pose murale dans boîtier encastré taille 1


Accessoires en option :

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :
N° de réf. blanc : 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)


Télécommande universelle « theSenda B »
Télécommande de l'utilisateur avec luxmètre intégré.
Télécommande de l'installateur : l'appli gratuite « theSenda Plug » permet la mise en service ou l'adaptation des paramètres en toute convivialité. Les jeux de paramètres peuvent être sauvegardés et désignés de manière personnalisée ainsi qu'être exportés pour l'archivage, par exemple par e-mail.
N° de réf. : 9070985


Télécommande de maintenance « theSenda P »
N° de réf. : 9070910


Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »
N° de réf. : 9070911


Cache theMura FED WH
Blanc, style adapté à Feller EDIZIOdue
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070786


Cache theMura LM WH
Blanc, style adapté à Legrand Mosaic
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070787


Cache theMura BJBSI WH
Blanc, style adapté à BJE balance SI
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070788


Cache theMura JAS WH
Blanc, style adapté à Jung AS 500
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070789

Cache theMura MMP WH
Blanc, style adapté à Merten M-Plan
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070790


Cache theMura GS WH
Blanc, style adapté à Gira Standard 55
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070791


Cache theMura BS WH
Blanc, style adapté à Berker S.1
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070792


Cache theMura Theben WH
Blanc, dans le style de Theben
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura
N° de réf. :			9070798
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