
	
	                                                               


	
Texte de soumission 
Détecteur de présence optique thePixa P360 KNX UP WH
N° de réf. blanc: 		2269200

Caractéristiques:
· Généralités:
· Détecteur de présence optique pour montage au plafond
· KNX Data Secure
· Zone de détection rectangulaire avec max. 6 zones de détection flexibles (surface totale 11,0 x 15,5 m │171 m2 ; pour une hauteur de montage de 4,5 m)
· Les délimitations de la zone de détection se font via l'appli (thePixa Plug)
· Commande automatique de l'éclairage et du système CVC en fonction de la présence et de la luminosité
· Chaque zone de détection dispose de sa propre mesure de la luminosité
· Équilibrage des mesures de la luminosité via l'appli thePixa Plug
· Sensibilité réglable capteur
· Distinction entre mouvement et présence
· Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître/esclave ou maître/maître)
· Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection via l'appli (thePixa Plug)
· Signal du degré d'occupation et de la densité d'occupation par télégramme
· Capteur de température intégré
· Intégration dans le plafond dans un boîtier encastré (fixation à 2 points)
· Montage au plafond possible avec boîtier apparent (en option)
· Appli thePixa Plug pour réglages et analyses (iOS/Android)
· Possibilité de mise à jour du micrologiciel KNX (appli ETS)
· Possibilité de mise à jour du capteur (appli thePixa Plug)
· 6 canaux de lumière, lumière zone 1 – lumière zone 6:
· Commutation ou régulation à lumière constante avec 6 régulations autonomes et fonction de veille (lumière d’orientation)
· Mode commutation avec éclairage dimmable
· Objet de commutation libre en cas de type de fonction Commuter
· Automatique ou semi-automatique
· Valeur de commutation de la luminosité réglable en lux via les paramètres
· Valeur de consigne de la luminosité réglable en lux via les paramètres et un télégramme
· Temporisation à l'extinction de la lumière réglable via les paramètres
· Effet de halo pour une meilleure orientation et une plus grande sécurité
· Commande manuelle forcée par télégramme
· 6 canaux CVC, CVC zone 1 – CVC zone 6:
· Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
· Envoi du mode de fonctionnement
· Télégramme de blocage séparé
· 6 canaux occupation des pièces, occupation des pièces zone 1 – occupation des pièces zone 6:
· Signal du nombre de personnes
· Commande d'un ventilateur avec max. 3 niveaux
· 3 seuils paramétrables (commutateur à seuil)
Caractéristiques techniques:
Tension de service: 				230 – 240 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée (230 V):			Mode jour : 0,9 W typique
							Mode nuit : 1,6 W typique
Tension du bus KNX:				30 V CC
Courant absorbé du bus KNX: 			< 10 mA
Zone de détection, personnes assises:	5,0 x 7,0 m (h.m. 3,0 m)
Zone de détection, personnes en mouvement: 7,5 m x 10,5 m pour mouvements tangentiels / radiaux                 (h.m. 3,0m)
Hauteur de montage h.m.: 			2,5 – 4,5 m
Valeur de commutation de la luminosité:	5 – 3000 lux / Mesure désactivée
Valeur de consigne de luminosité: 		5 – 3000 lux / éclairage éteint
Temporisation de l'éclairage à l'extinction: 	0 s–60 min
Durée de veille de l'éclairage:			0 s – 60 min / inactif / marche permanente
Valeur de variation de veille:			1 – 25 %
Temporisation à l'enclenchement de la présence: 0 s – 120 min / inactif
Temporisation à l'extinction de la présence: 	0 s – 120 min
Capteur de température:			-15 - +60 °C
Indice de protection: 				IP 20
Température de service: 			-5 °C à +45 °C
Dimensions: 					Ø 860 mm, profondeur de montage 37 mm
Montage: 	Intégration dans le plafond dans boîtier encastré T.1 ou boîtier d'intégration dans le plafond 73A
Montage: 					Montage au plafond possible avec cadre apparent 								thePixa WH

Accessoires en option:
Cadre apparent thePixa WH
N° de réf. blanc: 		9070816


Boîtier de montage au plafond 68A
Diamètre de perçage 68 mm
N° de réf.: 			9070992
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