Minuterie pour montage mural en saillie avec fixation à 3 points, programme sur 24 heures, réserve de marche, 2 canaux (SUL 285/2 T – 24 h)
	
Minuterie pour montage mural en saillie avec fixation à 3 points ; 175 x 105 x 74 mm ; réserve de marche de 150 heures ; programmes commutables de 24 heures/7 jours ; intervalle de commutation minimal : 20 min./2 h ; 2 inverseurs 6 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : SUL 285/2 T – 24 h
N° de réf. : 2850033

Conditionnement : à la pièce

