Horloge numérique programmable à 1 canal, montée en série,  7 T,  bornes à ressort, 1 UD (TR 608 top2 S)
 
Horloge numérique programmable à 1 canal avec programme hebdomadaire et 56 emplacements mémoire ; appareil monté en série avec couvercle transparent et fixation rapide ; largeur 17,5 mm (1 UD) ; guidage de l'utilisateur par texte affiché à l'écran ; interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation PC) ; réserve de marche de 10 ans grâce à la pile au lithium ; heures de commutation MARCHE / ARRÊT ; présélection de commutation ; commutation MARCHE / ARRÊT permanente ; compteur d'heures de fonctionnement intégré ; programme vacances ;  codage PIN ; passage automatique à l'heure d'hiver / d'été, inverseur 16(4) A/250 V CA, tension de service 230-240 V/50-60 Hz ;  veille (stand-by) 0,4 W ; bornes à ressort DuoFix, précision élevée de marche par la compensation de température.


Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

Fabricant : Theben

Type : TR 608 top2 S
N° de réf. : 6080101


Unité : ST



Accessoires :

Kit de programmation OBELISK top 2
Carte mémoire, adaptateur enfichable, CD logiciel, adaptateur enfichable USB, pour Windows 2000/XP/Vista.
N° de réf. : 9070409

Carte mémoire OBELISK top2, à l'unité
N° de réf. : 9070404
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