Antenne top2 RC pour montage mural en saillie (Antenne top2 RC)
	
Antenne DCF77 pour signal radio ; raccordement possible de 5 appareils (au maximum) ; boîtier IP 54 pour montage mural.

Installation et mise en service

Fabricant : Theben

Type : antenne top2 RC
N° de réf. : 9070410

Conditionnement : à la pièce

