Compteur d’heures de fonctionnement avec embase, fixation par encliquetage, 10 à 80 Vcc (BZ 142-3 DC)

Compteur d’heures de fonctionnement ; plaque frontale de 48 x 48 mm ; embase avec fixation par encliquetage ; découpe d’encastrement de 46 x 46 mm ; comptage jusqu’à 99 999,99 heures ; tension de service de 10 à 80 Vcc.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : BZ 142-3 DC
N° de réf. : 1420823

Conditionnement : à la pièce

