Compteur d’heures de fonctionnement installé en série, 2 mod. (BZ 145)

Compteur d’heures de fonctionnement installé en série ; largeur de 35 mm ; bornes à vis ; comptage jusqu’à 99 999,9 heures ; tension de service de 230 V~/50 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : BZ 145
N° de réf. : 1450000

Conditionnement : à la pièce

