Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à une seule face, cadran de 30 cm, chiffres arabes (OSIRIA 230 AR-EIB/KNX)
	
Horloge secondaire EIB/KNX ; horloge murale d’intérieur à une seule face ; cadran de 30 cm ; cadran métallique blanc avec chiffres arabes noirs ; boîtier en plastique résistant aux chocs avec bordure mate ; diamètre de 34,5 cm ; épaisseur de 5,5 cm ; autonomie de près de 10 jours.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 230 AR-EIB/KNX
N° de réf. : 5009210

Conditionnement : à la pièce

