Thermostat avec horloge pour programmes sur 24 h et 7 jours, réserve de marche, sélecteur de mode de fonctionnement (RAM 782)
	
Régulateur électronique de température ambiante avec baisse automatique de la température de nuit ; programmes journaliers et hebdomadaires ; programmation possible toutes les 5 ou 30 min. ; intervalle de commutation minimal pour le programme hebdomadaire : 2 h ; température diurne et nocturne réglable de +10 à 30°C ; sélecteur de mode de fonctionnement ; fonction hors gel à 6°C ; interrupteur à distance (Party) ; affichage de contrôle ; correction thermique et point de fonctionnement réglables. Raccordement d’une prise téléphonique ; réserve de marche de 3 jours ; couleur du boîtier : blanc ; 1 inverseur 6 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : RAM 782
N° de réf. : 7820030

Conditionnement : à la pièce

