Interface USB pour EIB/KNX (interface USB pour EIB/KNX)
	
Interface USB pour EIB/KNX ; raccordement au PC sur un connecteur USB ; boîtier modulaire (2 modules).

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : interface USB pour EIB/KNX
N° de réf. : 907 0 397

Conditionnement : à la pièce

