Télédétecteur de température avec adaptation de la température de ± 3 K pour RAM 366 top (Télédétecteur de température 2 (RAM 366/1/2 top))
	
Télédétecteur de température avec adaptation de la température de ± 3 K ; boîtier pour montage mural en saillie ; blanc ; bornes à vis.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : télédétecteur 2 (RAM 366/1/2 top)
N° de réf. : 9070192

Conditionnement : à la pièce

